单位类型

■ 消防安全重点单位

□ 大型商业综合体

□ 火灾高危单位

**1 商场（市场）、宾馆（饭店）、体育场（馆）、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所**

**1.1** 建筑面积在1000平方米（含本数，下同）以上且经营可燃商品的商场（商店、市场）；

**1.2** 客房数在50间以上的宾馆（旅馆、饭店）；

**1.3** 公共的体育场（馆）、会堂；

**1.4** 建筑面积在200平方米以上的**公共娱乐场所**：

1、影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所；

2、舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所；

3、具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所；

4、游艺、游乐场所；

5、保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。

**2 医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园**

2.1 住院床位在50张以上的医院；

2.2 住宿床位在50张以上的养老院、疗养院；

2.3 学生床位在100张以上的寄宿制各类学校；

2.4 住宿床位在50张以上的托儿所、幼儿园。

**3 国家机关**

3.1 县级以上的党委、人大、政府、政协；

3.2 人民检察院、人民法院；

**4 广播、电视和邮政、通信枢纽**

**4.1** 县级以上广播电台、电视台；

**4.2** 邮政、通信枢纽单位。

**5 客运车站、码头、民用机场**

**5.1** 候车厅、候船厅的建筑面积在500平方米以上的客运车站和客运码头；

**5.2** 民用机场。

**6 公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位**

**6.1** 建筑面积在2000平方米以上的公共图书馆、展览馆；

**6.2** 公共博物馆、档案馆；

**6.3** 具有火灾危险性的县级以上文物保护单位。

**7 发电厂（站）和电网经营企业**

**7.1** 发电机组装机总容量在2.5万KW以上的发电厂（站）；

**7.2** 县级以上的电网经营企业。

**8 易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位**

**8.1** 生产易燃易爆化学物品的工厂；

**8.2** 易燃易爆气体和液体的灌装站；

**8.3** 储存易燃易爆化学物品的专用仓库（堆场、储罐场所）；

**8.4** 营业性汽车加油站、加气站；液化石油气供应站（换瓶站）；

**8.5** 经营管道燃气的单位；

**8.6** 经营易燃易爆化学物品（甲、乙类）且店内存放总量达200公斤以上的化工商店。

**9 劳动密集型生产、加工企业**

**9.1** 生产车间员工在100人以上的服装、鞋帽、玩具、木制品、家具、塑料、食品加工和纺织、印染、印刷等劳动密集型企业。

**10 重要的科研单位**

**10.1** 国家和省级科研单位；

**10.2** 设备价值超过1000万元以上的科研单位；

**10.3** 科研实验中具有火灾爆炸危险的科研单位；

**10.4** 储存易燃易爆化学物品（甲、乙类）超过100公斤的科研单位。

**11 高层公共建筑、地下铁道、地下观光隧道，粮、棉、木材、百货等物资仓库和堆场；重点工程的施工现场**

**11.1** 高层公共建筑的办公楼（写字楼）、公寓楼等；

**11.2** 城市地下公共建筑、使用面积500平方米以上的人防工程经营使用单位和超过1000米的公路交通隧道管理单位；

**11.3** 国家储备粮库、总储量在10000吨以上的其它粮库；

**11.4** 总储量在500吨以上的棉库；

**11.5** 总储量在10000立方米以上的木材堆场；

**11.6** 总储存价值在1000万元以上的可燃物品仓库、堆场；

**11.7** 国家和省级等重点工程的施工现场。

**12 其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位**

**12.1** 固定资产在5000万元以上的电子、汽车、钢铁、烟草、化工、纺织、造纸工业等企业；

**12.2** 具有火灾危险性的人员集中的旅游、休闲、度假场所；

**12.3** 表演座位数在100人以上的民风民俗室内表演场所。

**重点部位**

**通用**

**1、容易发生火灾的部位**

变配电室

空调机房

锅炉房

厨房

屋顶

汽车库

电动自行车集中存放、充电场所

可燃物品仓库

施工现场

冷库（）

化学实验室（）

**2、发生火灾时危害较大的部位**

会议厅

多功能厅

餐厅

资料库

集体宿舍（）

中庭及室内步行街（）

避难层间（）

**3、对消防安全有重大影响的部位**

消防控制室

消防水泵房

防排烟机房

发电机房

固定灭火系统的设备房

**大型商业综合体**

**1、容易发生火灾的部位**

变配电室

空调机房

锅炉房

厨房

冷库

屋顶

汽车库

电动自行车集中存放、充电场所

可燃物品仓库

施工现场

**2、发生火灾时危害较大的部位**

电影院KTV等歌舞娱乐游艺场所儿童活动场所培训机构餐饮场所超市商铺游戏游艺场所冰雪活动场所仓储场所展览厅

会议厅

多功能厅

中庭及室内步行街

避难层间

**3、对消防安全有重大影响的部位**

消防控制室

消防水泵房

防排烟机房

发电机房

固定灭火系统的设备房

**医疗机构（2.1）**

**1、容易发生火灾的部位**

药品库房

实验室

供氧站

高压氧舱

胶片室

锅炉房

厨房

被装库

变配电室

空调机房

汽车库

可燃物品仓库

屋顶

**2、发生火灾时危害较大的部位**

住院部

门诊部

急诊部

手术部

贵重设备室

药品库房、制剂室

病案资料库

会议厅

多功能厅

餐厅

避难层间

**3、对消防安全有重大影响的部位**

消防控制室

消防水泵房

固定灭火系统的设备房

防排烟机房

发电机房

**人员密集场所**（人员聚集的室内场所）

医院的门诊楼、病房楼，

学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，

养老院，

福利院，

托儿所，

幼儿园，

公共图书馆的阅览室，

公共展览馆、博物馆的展示厅，

劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，

旅游、宗教活动场所等。

**公众聚集场所**（面对公众开放，具有商业经营性质的室内场所）

宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂

**公共娱乐场所**（具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内场所）

影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所，

舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所，

具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、酒吧和餐饮场所，

游艺、游乐场所

保龄球馆、旱冰场、桑拿等娱乐、健身、休闲场所

互联网上网服务营业场所

（一）**高层住宅建筑**，是指建筑高度大于27米的住宅建筑。

（二）**高层公共建筑**，是指建筑高度大于24米的非单层公共建筑，包括宿舍建筑、公寓建筑、办公建筑、科研建筑、文化建筑、商业建筑、体育建筑、医疗建筑、交通建筑、旅游建筑、通信建筑等。